**安徽城市管理职业学院办公家具采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公家具采购项目采购清单 | | | | | | |
| 序号 | 服务/货物名称 | | 数量 | 服务要求或货物品牌及主要参数 | 单价（元） | 报价小计（元） |
| 1 | 钢制文件柜 | | 43 | 尺寸：860\*370\*1800四门两抽  1、基材：采用一级优质冷轧钢板，经剪、冲、压、折成型工艺，焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理。  2、涂料：环保涂料，表面均采用热固性粉末涂料。  3、五金配件：优质配件，镀铬或不锈钢金属件表面无锈蚀，露底光滑平整。 |  |  |
| 2 | 茶水柜 | | 2 | 尺寸：800\*400\*850  1、贴面：采用天然实木皮，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。  2、基材：采用中密度纤维板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形。  3、油漆：漆面采用高级聚脂漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。  4、水基型胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂。  5、五金配件：优质五金配件，安装严密无松动。 |  |  |
| 3 | 会议桌 | | 1 | 尺寸：4800\*1800\*760  1、贴面：采用天然实木皮，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。  2、基材：采用中密度纤维板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形。  3、油漆：漆面采用高级聚脂漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。  4、水基型胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂。  5、五金配件：优质五金配件，安装严密无松动。 |  |  |
| 4 | 办公椅 | | 20 | 规格：常规  1、面料:采用优质西皮饰面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；  2、海棉：采用高密度定型海绵，软硬适中。  3、油漆：漆面采用高级聚脂漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。  4、水基型胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂。  5、框架：优质橡胶木实木制作框架，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 |  |  |
| 5 | 三人位沙发 | | 1 | 规格：三人位  1、面料：采用优质环保皮，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适；  2、海绵：优质高密度回弹海绵，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥45%  3、弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损，纵向十三道，强力织带橡筋横向三道。  4、配件：优质五金配件，镀铬或不锈钢金属件表面无锈蚀，露底光滑平整。 |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写：**¥** | | | | |

本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日.

联系人： 报价单位名称（盖章）：

联系电话： 报价日期：